Dąbrówka, 08.11.2012 r.

 **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane**

**dot.** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**Numer sprawy:** 2710.23.2012

**Nazwa zadania:** Przebudowa drogi gminnej w Ślężanach, ul. Prosta

**Numer ogłoszenia w BZP:** 439696-2012; data zamieszczenia 08.11.2012

**Zamieszczenie ogłoszenia:** obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 401954 - 2012r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Wójt Gminy Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka, woj. mazowieckie, tel. 029 7578002, 7578077, faks 029 7578220.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa drogi gminnej w Ślężanach, ul. Prosta.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Opis przedmiotu zamówienia: 1. Podstawowe parametry techniczne: - szerokość jezdni - 3,5 m; - szerokość pobocza ulepszonego - 0,5 + 1,0 m; - prędkość projektowa V=30 km/h; - konstrukcja na obciążenie ruchem KR 1. 2. Stan istniejący Droga w chwili obecnej ma szerokość 4,5m. Nawierzchnię jezdni na odcinku około 150 m stanowi destrukt asfaltowy, a na dalszym odcinku mieszanka destruktu asfaltowego z pospółką. 3. Zakres robót obejmuje: - wytyczenie drogi; - wykonanie robót ziemnych związanych z poszerzeniem istniejącej podbudowy o 0,5 m; - wykonanie poszerzenia podbudowy o szerokości 0,5 m z warstwy betonu kruszonego 0/63 o grubości 15 cm po zagęszczeniu oraz warstwy klinującej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 6 cm; - wyprofilowanie i dogęszczenie istniejącej jezdni; - wykonanie warstwy ścieralnej o szerokości 3,5 m z betonu asfaltowego AC11S z asfaltem 50/70 grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm; - wykonanie pobocza z pospółki żwirowej o grubości 10 cm i szerokości 0,5 + 1,0 m; - uporządkowanie terenu budowy.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6, 45.10.00.00-8, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 08.11.2012.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 4.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Czystość sp.j Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid, ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 85361,88 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 88074,99
* **Oferta z najniższą ceną:** 88074,99 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 122160,39
* **Waluta:** PLN.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 /…/ Tadeusz Bulik Wójt Gminy Dąbrówka